本实验将实现如下功能：开机的时候先通过24C02的数据判断触摸屏是否已经校准过，如果没有校准，则执行校准程序，校准过后再进入手写程序。如果已经校准了，就直接进入手写程序，此时可以通过按动屏幕来实现手写输入。屏幕上会有一个清空的操作区域（RST），点击这个地方就会将输入全部清除，恢复白板状态。程序会设置一个强制校准，就是通过按KEY0来实现，只要按下KEY0就会进入强制校准程序。

校准方法：
1，下载本代码。
2，按KEY0。
3，依次点击屏幕上的4个十字架（十字+小圈圈）的最中央（最好用笔尖）
4，直到屏幕提示："Touch Screen Adjust OK!"字样。
5，校准完成。


