模拟串口波特率:  9600,8,N,1. 可以在配置文件"config.h"中修改.

串口访问命令设置:

以下的描述中的命令后的分号“，”，实际发送命令时不包括在内。

	E 0, E 12, E 120	--> 对EEPROM进行扇区擦除操作，数字为扇区号，十进制.
	W 0, W 12, W 120	--> 对EEPROM进行扇区写入操作，数字为扇区号，十进制. 从扇区的开始地址写入。
	R 0, R 12, R 120	--> 对EEPROM进行扇区读出操作，数字为扇区号，十进制. 从扇区的开始地址读出。
	
	E 0x1234, E 0x1af5, E 0x10AB	--> 对EEPROM进行扇区擦除操作，数字为开始地址，十六进制.
	W 0x1234, W 0x1af5, W 0x10AB	--> 对EEPROM进行扇区写入操作，数字为开始地址，十六进制. 
	R 0x1234, R 0x1af5, R 0x10AB	--> 对EEPROM进行扇区读出操作，数字为开始地址，十六进制. 

注意：为了通用，程序不识别扇区是否有效，用户自己根据具体的型号来决定。
