一.产品特征：

小体积，易安装

电源电压范围大：5-12V

单端输入，

二.主要卖点：

1、输出功率：

PO：500mw

2、电源电压范围大：5-12V

3、独创的人声消除技术，

4、低静态电流（3mA）

三.规格参数：

电源类型：直流（DC）5V~12V供电

外观尺寸：39\*31mm

重量：

输出功率：500mw

额定输入：500~1000MV

使用温度：-20℃～60℃

四.应用范围：

1、电视音响、卡拉OK音响等方面。

2、DIY爱好者



五.行业优势：

拥有专业的软硬件开发团队，为您量身定制各类音视频产品，

六. 包装方式：


独立防静电气泡袋包装

七. 产品详情：




AVN1811是一款卡拉OK演唱歌声消除集成电路，主要应用于电视音响、卡拉OK音响等方面。

**典型特性曲线**



八. 接线说明：



九. 尺寸：

