#!/usr/bin/env bash
#
# Build tests for BigTreeTech GTR 1.0
#

# exit on first failure
set -e

restore_configs
opt_set MOTHERBOARD BOARD_BTT_GTR_V1_0
opt_set SERIAL_PORT -1
opt_set EXTRUDERS 8
opt_set TEMP_SENSOR_1 1
opt_set TEMP_SENSOR_2 1
opt_set TEMP_SENSOR_3 1
opt_set TEMP_SENSOR_4 1
opt_set TEMP_SENSOR_5 1
opt_set TEMP_SENSOR_6 1
opt_set TEMP_SENSOR_7 1
# Not necessary to enable auto-fan for all extruders to hit problematic code paths
opt_set E0_AUTO_FAN_PIN PC10
opt_set E1_AUTO_FAN_PIN PC11
opt_set E2_AUTO_FAN_PIN PC12
exec_test $1 $2 "BigTreeTech GTR 8 Extruders with Auto-Fan"

restore_configs
opt_set MOTHERBOARD BOARD_BTT_GTR_V1_0
opt_set SERIAL_PORT -1
opt_set EXTRUDERS 6
opt_set TEMP_SENSOR_1 1
opt_set TEMP_SENSOR_2 1
opt_set TEMP_SENSOR_3 1
opt_set TEMP_SENSOR_4 1
opt_set TEMP_SENSOR_5 1
opt_set NUM_Z_STEPPER_DRIVERS 3
exec_test $1 $2 "BigTreeTech GTR 6 Extruders Triple Z"

# clean up
restore_configs
